附件1：
有机废物生物转化利用项目（专业公务用车）参数
一、功能要求
1、作用：运输厨余垃圾、预处理浆料的专用车
2、最大满载总质量：≤18000kg

3、单次满载垃圾重量：约10吨
4、燃料：国六 b 排放标准（GB 17691-2018国VI）

5、轴数 / 轮胎数：2 轴/ 6 轮

6、箱体顶端最高离地高度：≤3240mm
7、箱体卸料举升顶端最高离地高度：≤5750mm
8、发动机

	发动机型号
	发动机生产企业
	排量（ml）
	功率（kW）

	D4.0NS6B240
	东风康明斯
	4313
	176


9、箱体：

外尺寸5.3m×2.2m×1.7m，Q235碳钢板全密封焊接矩形结构的箱体（箱体材质标配厚度：边≥4mm，底≥4mm），箱体组合由箱体、副梁、液压油缸连接而成；
尾部采用有效的锁紧技术；
根据实际使用需求，箱体底部与尾门连接处安装污水槽；
根据实际使用需求，箱体内部增设针对运输物料的防腐漆。
10、其他配备：标配空调、气囊座椅、多功能方向盘、方向助力、行车记录仪、中控锁、电动门窗、离合助力、ABS防抱死系统、断气刹等。

11、随车附件

车辆出厂附带：底盘合格证、整车合格证、机动车上户专用发票、环保清单、一次性证书等上户所需手续，带随车工具、车辆质保手册、全国服务站名录等。

售后服务：在交车之日起，按照国家三包要求，质保一年。

